Ведомость отделки помещений ПС 6/0,4 кВ №8

Фасад здания, кровля.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Ведомость отделки помещений*** | | |
| ***№ помещения*** | ***Конструкции*** | ***Наименование отделочного материала (вид отделки)*** |
|  |  |  |
| 1 (вход коридор - тамбур) 2,10\*1,59 | Потолок | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. |
| Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Окраска эмалью по штукатурке. Масляная окраска панелей (цвет серый). |
| Пол | Ремонт цементно- песчаной стяжки отдельными местами. Ремонт порогов 2 шт. |
| Дверные проемы | Входная – металлическая утеплить. |
| Откосы | Выравнивание по направляющим и сетке. Окраска водоэмульсионная. |
|  |  |  |
| 2 (подсобные помещения 2.1-2.2) 2,96\*1,59+1,45\*1,59 | Потолок | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. |
| Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Окраска эмалью по штукатурке. Масляная окраска панелей (цвет серый). |
| Пол | Цементно - песчаная стяжка- ремонт. Окраска полов. Цвет серый. |
| Дверные проёмы | Демонтаж, штукатурка. |
| Откосы (дверной проем) | Выравнивание по направляющим и сетке. Окраска водоэмульсионная. |
|  |  |  |
| 3 (коридор Щит ) 3,95\*8,4 | Стены | Окрашивание известковыми составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Окраска панелей эмалью по штукатурке. Масляная окраска панелей (цвет серый). |
| Потолок | Окрашивание известковыми составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. |
| Пол | - |
| Оконные проёмы | - |
| Дверной проем | Алюминиевый дверной блок, цвет оранжевый. |
| Откосы (дверной проем) | Выравнивание откосов гипсокартоном или Выравнивание смесями. Окраска водоэмульсионная. Обрамление ПВХ уголком. |
|  |  |  |
| 4,5 (ЗРУ)29,12\*4,2 | Потолок | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. |
| Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Окраска эмалью по подготовленной поверхности. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. Масляная окраска панелей (цвет серый). |
| Пол | Цементно - песчаная стяжка, ремонт отдельными местами. железнение |
| Оконные проёмы | Демонтаж. Закладка кирпичом, штукатурка, выравнивание смесями, окраска в/э. (0,506 м3\*2 шт.) |
| Откосы (дверные проёмы) | Замена деревянных проёмов на противопожарные металлические проёмы. Выравнивание откосов цементно-песчаным раствором. Смесями. Окраска водоэмульсионная. Обрамление уголком ПВХ уголком. |
| Дверной проем | Двери металлические противопожарные, восстановление отделки откосов. Выравнивание, окраска. |
| 4,5 (ЗРУ) | Панели (в т.ч. сетчатые) | Масляная окраска, с расчисткой старой краски и шпатлеванием |
|  |  |  |
| 6 (ШОТ)2,3\*2,3 | Потолок | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. |
| Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Окраска эмалью по подготовленной поверхности. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. Масляная окраска панелей (цвет серый). |
| Пол | Цементно - песчаная стяжка, ремонт отдельными местами. Железнение, окраска, цвет серый |
| Откосы(дверной проем) | Выравнивание откосов цементно-песчаным раствором. Окраска водоэмульсионная. Обрамление уголком ПВХ. |
| Дверной проем | Алюминиевый дверной блок, цвет оранжевый |
|  |  |  |
| 7 (Лестница (металл), и лестничная клетка)2,65\*7,42 | Потолок | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. |
| Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Окраска эмалью по подготовленной поверхности. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. Масляная окраска панелей (цвет серый). |
| Металлическая лестница | Окраска металлической конструкции лестницы. (кроме ступеней) |
|  |  |  |
| 8 (ЗРУ 2 этаж)14,58\*4,58 | Потолок | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. |
| Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Окраска эмалью по подготовленной поверхности. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. Масляная окраска панелей (цвет серый). |
| Пол | Окраска цвет серый |
| Откосы(дверной проем) |  |
| Дверной проем |  |
|  |  |  |
| 9 (Щит управления) 4,2\*5,75 | Потолок | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. |
| Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Шпатлевание. Масляная окраска панелей (цвет серый). Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки |
| Пол | - |
| Откосы(дверной проем) | Выравнивание по направляющим и сетке. Окраска в/э. |
| Дверной проем | Демонтаж с устройством нового, облегчённый алюминиевый. |
| Оконные проемы | Демонтаж, установка окон ПВХ, одно поворотно откидное. Подоконник ПВХ. |
| Откосы (оконные) | Устройство откосов ПВХ. Наружные отливы. |
|  |  |  |
| 10 (служебное помещение) 4,2\*5,75 | Потолок | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. |
| Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Шпатлевание. Масляная окраска панелей (цвет серый). Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки |
| Пол | - |
| Откосы(дверной проем) | Выравнивание по направляющим и сетке. Окраска в/э. |
| Дверной проем | Демонтаж с устройством нового, облегчённый алюминиевый |
| Оконные проемы | Демонтаж, установка окон ПВХ, одно поворотно откидное. Подоконник ПВХ. |
| Откосы (оконные) | Устройство откосов ПВХ. Наружные отливы. |
|  |  |  |
| 11 (коридор 2 этаж) 1,42\*8,9 | Потолок | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки. |
| Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%. Шпатлевание. Масляная окраска панелей (цвет серый). Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки |
| Пол | Цементно - песчаная стяжка, ремонт отдельными местами. Железнение, окраска. |
| Откосы (дверной проем) | Выравнивание по направляющим и сетке. Окраска в/э. |
| Дверной проем | Демонтаж с устройством нового, облегчённый алюминиевый |
| Оконные проемы | Демонтаж, установка окон ПВХ, одно глухое, одно поворотно откидное. |
| Откосы (оконные) | Устройство откосов ПВХ |
|  |  |  |
| 12 (Кабины выключателей, силовых трансформаторов, ТСН) | Потолок | Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки Окраска известковыми составами: по штукатурке внутренние помещения |
| Стены | Иньекцирование и чеканка трещин, заделка швов после заделки Окраска известковыми составами: по штукатурке внутренние помещения |
| Пол | Цементно - песчаная стяжка, ремонт отдельными местами. железнение |
| Откосы (дверной проем) | Выравнивание откосов цементно-песчаным раствором. Окраска известковыми составами |

\* ***Фасад*** – кирпичное здание ПС по торцам здания - оштукатурить по сетке, окрасить красками для наружных работ. (цвет серый). Выполнить ремонт штукатурки фасада здания, отдельными местами. Выполнить ремонт кладки кирпичной. Произвести закладку проёмов оконных кирпичом. С последующей штукатуркой, окрасить здание ПС. Выполнить ремонт отмостки по периметру здания. Восстановить железобетонную площадку перед силовыми трансформаторами (каркас метал, армирование, бетон). Окрасить металлические проемы (двери, ворота, вентиляционные решётки).

* ***Кровля*** – существующее покрытие кровли из асбестоцементных волнистых листов и мягкого слоя разобрать. Произвести перекладку карниза. Выполнить ремонт обрешётке (30% от объема кровли). Выполнить кровлю из профилированного настила (Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер Н60-845-0,99 Серый) по контр обрешётке. Карнизы подшить металлическим профилем (Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C8-1150-0,7) Примыкания выполнить фартуком из наплавляемого материала, с устройством стыковых планок. Выполнить водосточную систему по периметру здания.

***Все изменения видов, объёмов отделки в обязательном порядке согласовываются в каждом отдельном случае***.

Составил:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Г.В. Запорожец