*Приложение № 4*

к договору возмездного оказания услуг (выполнения работ)

№ \_\_\_ от \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ г.

**Регламент взаимодействий**

**при аттестации испытательного оборудования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование:** | **Периодическая поверка (калибровка) средств измерений и аттестация испытательного оборудования** | |
| **Объем:** | Определяется графиком поверки средств измерений либо заявкой Заказчика | |
| **Объем:** | Определяется Приложением № 5 | |
| **Цена:** | Определяется Приложениями № 3.2. | |
| **Стоимость услуг (работ)**  **и порядок расчетов:** | В соответствии с п. 2. Договора. | |
| **Срок оказания услуг (выполнения работ):** | Не более 15 рабочих дней со дня предоставления ИО Исполнителю и получения Исполнителем предоплаты. | |
| **Нормативные документы:** | Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 N 38822). | |
| **Дополнительные условия:** | Заказчик обязан представить СИ на поверку (калибровку) в технически исправном состоянии, очищенными от пыли и грязи, расконсервированными, вместе с эксплуатационными документами (инструкцией по эксплуатации, паспортом, техническим описанием), методикой поверки (калибровки), свидетельством (сертификатом) о последней поверке (калибровке), а также необходимыми комплектующими устройствами (источники питания, кабели и др.).  СИ, эксплуатируемые в (на) агрессивных (специальных) средах, должны представляться на поверку обеззараженными, нейтрализованными, дезактивированными. Указанные в настоящем пункте СИ принимаются на поверку только при наличии справки, подтверждающей выполнение владельцем СИ необходимых мероприятий по обеззараживанию, нейтрализации, дезактивации.  Результатом поверки, согласно НД, является подтверждение пригодности СИ к применению или признание СИ непригодным к применению. Результаты поверки оформляются в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 N 1815 "Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 N 38822).  Заказчик обязан не позднее 15 рабочих дней от даты уведомления о готовности СИ, получить СИ из поверки (калибровки), документы, подтверждающие результаты поверки (калибровки), акты выполненных работ.  При получении СИ представить счет на оплату (квитанцию) и надлежаще оформленную доверенность на представителя ЗАКАЗЧИКА, проверить состояние СИ и документацию на них, их комплектность. | |
| **Место оказания услуг (выполнения работ):** | Определяется Приложением № 5 | |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | **ЗАКАЗЧИК:**  **Генеральный директор**  **ООО «ОЭСК»** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А. Фомичев** |
| М.П. | | М.П. |